**27.01.2014.**

Iepirkuma komisija ir sagatavojusi atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem. Turpmāk tekstā iesniegtie jautājumi un sniegtās atbildes:

1. Trūkst projekta lapa IN-3-6. Lūgums izsniegt!

**Atbilde** – Trūkstošā lapa pievienota.

1. Projekta ietvaros atšķiras darbu apjomi griestu tipam C3. Telpu apdares darbu tabulās lapā IS-15-1 stāvu plānā uz atzīmes +6,14 dots C3 89,9 m2, bet lapā IN-3-4 griestu apdares tips C3 dots 86,9 m2. Lūgums pārbaudīt un dot pareizo variantu, ja nepieciešams koriģējot arī tāmju formas!

**Atbilde** – Lapā IS-15-1 un apjomu sarakstos griestu tipa C3 norādītais apjoms ir korekts. Iesniegta lapa IN-3-4i1.

1. Lokālajā tāmē Nr. 1-7 nav iekļauta logu L319, L320 izbūve (saskaņā ar specifikāciju un rasējumiem, AR-R-09). Lūgums pārbaudīt un papildināt tāmju formas un nepieciešamības gadījumā koriģēt arī poz. 1.36 doto palodžu apjomu!

**Atbilde** – Lapā AR-R-09 norādīts, ka logu L319 un L320 vietā tiek izbūvēts jauns logs, kurš specificēts lapā IS-7-1.

1. Lokālajā tāme Nr. 1-1 pozīcijā Nr. 3.6 dots durvju demontāža 1 gab., bet projekta lapā IS-2-1 uz atzīmes 0,000 dotas 10 gab. demontējamas durvis. Lūgums pārbaudīt un izdarīt korekcijas!

**Atbilde** – Koriģēti apjomu saraksti tāmē 1-1 p.3.6.

1. Lokālajā tāme Nr. 1-1 pozīcijā Nr. 4.9 dots 18,6 m demontējamas griestu dekoratīvās ieloces, bet lapā IS-2-1 uz atzīmes +3,070 dotas 19,2 m demontējamas griestu dekoratīvās ieloces. Lūgums pārbaudīt un izdarīt korekcijas!

**Atbilde** – Koriģēti apjomu saraksti tāmē 1-1 p.4.9.

1. Lokālajā tāme Nr. 1-1 pozīcijā Nr. 6.8 dots 19,2 m demontējamas griestu dekoratīvās ieloces, bet lapā IS-2-1 uz atzīmes +9,000 dotas 20 m demontējamas griestu dekoratīvās ieloces. Lūgums pārbaudīt un izdarīt korekcijas!

**Atbilde** – Koriģēti apjomu saraksti tāmē 1-1 p.6.8.

1. Projekta lapā IS-2-1 uz atzīmes 14,650 dots demontējamais pārsegums 1,1 m3, bet tāmes formās tas nav paredzēts. Lūgums pārbaudīt un papildināt demontāžas darbu tāmi ar pārseguma demontāžu! Lūgums izdarīt korekcijas attiecīgi arī pozīcijās Nr. 9.1 un 9.2!

**Atbilde** – Koriģēti apjomu saraksti tāmē 1-1 p.8.3. un 9.1.

1. Lokālajā tāme Nr.1-3 pozīcijā Nr.23.1 dots 9,2 m3 betona, bet projekta lapā BK-55 attiecīgā pozīcijā dots 9,82 m3 betona. Lūgums pārbaudīt un izdarīt korekcijas!

**Atbilde** – Koriģēti apjomu saraksti tāmē 1-3 p.23.1

1. Lokālajā tāme Nr. 1-3 pozīcijā Nr. 23.3 dots 1250 kg, bet projekta lapā BK-55 attiecīgā pozīcijā dots 1360 kg. Lūgums pārbaudīt un izdarīt korekcijas!

**Atbilde** – skatīt koriģēto apjomu sarakstu (24.01.14.), Tāme 1-3, p.23.3.

1. Lokālajā tāme Nr.1-3 nav iekļauts lapā BK-55 dotais stiegrojums Ø20 B500B 147 kg. Lūgums pārbaudīt un izdarīt korekcijas!

**Atbilde** – Koriģēti apjomu saraksti tāmē 1-3 p.23.12

1. Lokālajā tāme Nr. 1-3 pozīcijā Nr. 23.9 dots 160 kg, bet projekta lapā BK-55 attiecīgā pozīcijā dots 190 kg. Lūgums pārbaudīt un izdarīt korekcijas!

**Atbilde** – skatīt koriģēto apjomu sarakstu (24.01.14.), tāme 1-3, p.23.9.

1. Lokālajā tāme Nr. 1-3 pozīcijā Nr. 31.1 dots 14 pārsedzes, bet projekta lapā BK-63 attiecīgā pozīcijā dots 15 pārsedzes. Lūgums pārbaudīt un izdarīt korekcijas!

**Atbilde** – skatīt koriģēto apjomu sarakstu (24.01.14.), tāme 1-3, p.31.1.

1. Lūgums norādīt, cik m2 ir paredzēts kājslauķis 1.zona Emco Diplomat 517S/RCB un cik m2 ir paredzēts kājslauķis 2.zona Emco Diplomat 517R, jo cenu atšķirība starp šiem kājslauķiem ir aptuveni 200 eur/m2 un tiem ir atšķirīga konstrukcija. Turklāt vēlamies norādīt uz to, ka 1. zonas kājslauķis Emco 517S/RCB nav ar nosaukumu Diplomat, bet gan tā nosaukums ir Marshall.

**Atbilde** – Grīdu apdares tips G10 precizēts apjomus sarakstos tāmē 1-10, p.28.1 un 28.2.

1. Kāpēc pēc rasējuma 2013-25\_EL-SH-1 sadalē IUS1 (uzskaites sadale) ir strāvmaiņi 200/5A, drošinātāji 200A, bet sadalē MS-1 strāvmaiņi ir 400/5A, automātslēdzis ar In=315A? Pie pārslodzes "izsitīs" drošinātājus uzskaites sadalē, būs jāsauc AS "Sadales tīkls", lai maina tos - tie ir noplombēti...

**Atbilde** – 315A MS-1 sadalnē projektā nav paredzēts automātisks aizsargslēdzis, bet vienkāršs slēdzis. Iespējamo pārslodzi projektā paredzēts novērst ar VAS sistēmu, kas slēgs nost lieku slodzi (AVK), ja patērējama slodze tuvosies 200A (sk. lapas SH-1 2. piezīmi)

1. Lūgums dot kontaktinformāciju absorbējošo melamīna putu akustisko paneļu Pinta Element Piramida izplatītājam Latvijā vai ārzemēs!

**Atbilde** – informācija ir publiski brīvi pieejama, piemēram, internetā.

1. Lūgums dot kontaktinformāciju fasādes stikla/šķiedrcementa apšuvuma plāksnes STO Tragenplatte ar stikla apdari STO Verotec Glass izplatītājam Latvijā vai ārzemēs!

**Atbilde** – informācija ir publiski brīvi pieejama, piemēram, internetā.