**28.01.2014. – 1.daļa**

Iepirkuma komisija ir sagatavojusi atbildes uz ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem. Turpmāk tekstā iesniegtie jautājumi un sniegtās atbildes:

1. Lokālās tāmes Nr.1-1 pozīcija Nr.3.7 un projekta lapas IS-2-1 attiecīgā pozīcija „Demontējamas durvis un transportējamas restaurācijai” 6 gab. neatbilst projekta lapā AR-2-2 dotajām 1 gab.

**Atbilde** – Demontējamo un restaurācijai transportējamo durvju apjoms tāmē 1-1, p.3.7 un lapā IS-2-1 ir korekts, skatīt lapu AR-2-2i1.

1. Lokālās tāmes Nr.1-1 pozīcija Nr.3.8 un projekta lapas IS-2-1 attiecīgā pozīcija „Demontējami logi” 2 gab. neatbilst projekta lapā AR-2-2 dotajām 3 gab.

**Atbilde** – Skatīt lapu AR-2-2i1, IS-2-1i1 un apjomu sarakstu, tāmi 1-1, p.3.8.

1. Lokālās tāmes Nr.1-1 pozīcija Nr.3.9 un projekta lapas IS-2-1 attiecīgā pozīcija „Demontējami logi un transportējami restaurācijai” 15 gab. neatbilst projekta lapā AR-2-2 dotajiem 9 gab.

**Atbilde** – Skatīt lapu IS-2-1i1 un apjomu sarakstu, tāmi 1-1, p.3.9.

1. Lokālās tāmes Nr.1-1 pozīcija Nr.4.6 un projekta lapas IS-2-1 attiecīgā pozīcija „Demontējamas durvis” 3 gab. neatbilst projekta lapā AR-2-3 dotajām 6 gab.

**Atbilde** – Demontējamo durvju apjoms tāmē 1-1, p.4.6 un lapā IS-2-1 ir korekts, skatīt lapu AR-2-3i1.

1. Lokālajā tāmē Nr.1-1 ir paredzēta pozīcija Nr.4.7 „Demontējamas durvis un transportējamas restaurācijai” 4 gab., bet projekta lapā AR-2-3 šāda darba pozīcija nav paredzēta.

**Atbilde** – Demontējamo un restaurācijai transportējamo durvju apjoms tāmē 1-1, p.4.7 un lapā IS-2-1 ir korekts, skatīt lapu AR-2-3i1.

1. Lokālās tāmes Nr.1-1 pozīcija Nr.4.8 un projekta lapas IS-2-1 attiecīgā pozīcija „Demontējami logi” 3 gab. neatbilst projekta lapā AR-2-3 dotajiem 5 gab.

**Atbilde** – Demontējamo logu apjoms tāmē 1-1, p.4.8 un lapā IS-2-1 ir korekts, skatīt lapu AR-2-3i1.

1. Lokālajā tāmē Nr.1-1 un projekta lapā IS-2-1 nav iekļauta pozīcija „Demontējami logi un transportējami restaurācijai” 1 gab., kas ir paredzēta projekta lapā AR-2-3.

**Atbilde** – Skatīt lapu IS-2-1i1 un apjomu sarakstu, tāmi 1-1, p.4.10.

1. Stāvā uz atzīmes 6,140 ir nesakritības starp projekta lapās AR-2-4 un IS-2-1 dotajiem apjomiem attiecībā uz logiem un durvīm. Lūgums pārbaudīt un, ja nepieciešams izdarīt korekcijas tāmju formās!

**Atbilde** – Skatīt lapu AR-2-4i1, IS-2-1i1 un apjomu sarakstu, tāmi 1-1, p.5.8., 5.9.

1. Stāvā uz atzīmes 9,000 ir nesakritības starp projekta lapās AR-2-5 un IS-2-1 dotajiem apjomiem attiecībā uz logiem un durvīm. Lūgums pārbaudīt un, ja nepieciešams izdarīt korekcijas tāmju formās!

**Atbilde** – Demontējamo logu un durvju apjoms tāmē 1-1, p.6. un lapā IS-2-1 ir korekts, skatīt lapu AR-2-5i1.

1. Stāvā uz atzīmes 11,810 ir nesakritības starp projekta lapās AR-2-6 un IS-2-1 dotajiem apjomiem attiecībā uz logiem un durvīm. Lūgums pārbaudīt un, ja nepieciešams izdarīt korekcijas tāmju formās!

**Atbilde** – Demontējamo logu un durvju apjoms tāmē 1-1, p.7. un lapā IS-2-1 ir korekts, skatīt lapu AR-2-6i1.

1. Objekta apskatē tika konstatēts, ka ēkā ir daudz no dēļiem veidotu grāmatplauktu. Lokālās tāmes Nr.1-1 demontāžas apjomos grāmatplauktu nojaukšana nav paredzēta. Vai grāmatplauktu nojaukšana nav jāparedz? Ja jāparedz, tad lūgums grāmatplauktu nojaukšanu iekļaut lokālajās tāmes un dot nojaucamo plauktu apjomu!

**Atbilde** – Grāmatu plaukti ir LBN īpašums. Projektā to demontāža nav paredzēta.

1. Lokālajā tāmē Nr.1-4, pozīcijā Nr.28.5 apjoma mērvienība uzrādīta „m”, bet pēc iepriekšējām pozīcijām spriežot tai būtu jābūt „m2”. Nepieciešams veikt labojumu.

**Atbilde** – Koriģēts apjomu saraksts, tāme 1-4, p.28.5.

1. Lokālajā tāmē Nr.1-6 pozīcijas Nr.1.2 „Pamatnes betonēšana, betons C12/15 70mm” apjoms uzrādīts 6 m3, taču rēķinot pēc dotā laukuma sanāk 412,9x0,07=28,03 m3. Nepieciešams veikt labojumu.

**Atbilde** – Koriģēts apjomu saraksts, tāme 1-6, p.1.2.

1. Lokālajā tāmē Nr.1-10 pozīcijā Nr.20.1 paredzēta „Saudzīgi demontēta esošā parketa ieklāšana”. Nepieciešams zināt, cik % no apjoma paredzēt jauna parketa ieklāšanai, jo pieņemam, ka kādu daļu no esošā parketa sliktā stāvokļa dēļ nevarēs izmantot atkārtotai atpakaļ ieklāšanai.

**Atbilde** – No jauna ieklājamā esošā parketa apjomu skatīt lapā IS-15-1 (tips G2) un apjomu sarakstos tāmē 1-10, p.20.

1. Lokālās tāmes Nr.1-2 pozīcijām Nr.6.1-6.5 visiem esošajiem plastiskajiem dekoriem minēta tikai attīrīšana no sekundāriem krāsu uzslāņojumiem. Vai plastisko dekoru restaurāciju – nostiprināšanu, zudumu un izdrupumu pilnveidošanu, gruntēšanu un krāsošanu – ievērtēt esošajā attiecīgā elementa sadaļas minētajos darbos?

**Atbilde** – Tāmēs ievērtēt lapās AR-R-29...33 minētās prasības t.sk. piezīmes p.2 un 3.

1. Veicot apskati un izvērtējot krāsu uzslāņojumu biezumu un veidus, ieteiktu veikt sienām attīrīšanas darbus. Tik biezs slānis ar pēdējo periodu remontdarbu laikā pielietotajiem sintētiskajiem un orģinālam neatbilstošiem materiāliem perspektīvā varētu provocēt apdares kārtu atslāņošanos (apmetumam nav nodrošināta gaisa caurlaidība). Vai ievērtēt KT sienu attīrīšanu no uzslāņojumiem pie attiecīgās telpu apdares darbiem?

**Atbilde** – Esošo krāsojuma slāņu attīrīšanu paredzēt apjomu sarakstos, tāmē 1-10. p.7.1.

1. Lokālajā tāmē Nr.1-10 minētas diva veida koka grīdlīstes:
	1. 29.1 pozīcija „Profilēta ozolkoka grīdlīste (h=60mm, 25mm) analoga esošajām, slīpēta, eļļota 308,4m”;
	2. 30.1 pozīcija „Koka grīdlīste (h=70mm) špaktelēta, slīpēta, gruntēta, krāsota 775,1m”.

Telpu apdares tabulā Nr.29.1 pozīcijā minētās grīdlīstes (G11) neparādās, bet Nr.30.1 pozīcijā minētajām grīdlīstēm (G12) nesakrīt apjoms (pēc apdares tabulas – 870,5m). Nepieciešams precizēt.

**Atbilde** – Koriģēts G12 tips apjomu sarakstā, tāmē 1-10, p.30.1. G11 tips izņemts no tāmes 1-10, jo grīdlīstes restaurācijas apjomi paredzēti restaurācijas sadaļā, skatīt lapas AR-R-29...33.

1. Lokālajā tāmē Nr.1-10 pozīcijā Nr.33.1 flīžu materiāla apjomam nav ievērtēts patēriņa koeficients (k=1.08), kā tas ir citās pozīcijās. Nepieciešams precizēt.

**Atbilde** – Koriģēts apjomu saraksts, tāme 1-10, p.1.10.

1. Lūgums dot kontaktinformāciju siltināšanas sistēmai – perlīta plāksne STO Therm in Comfort izplatītājam Latvijā vai ārzemēs!

**Atbilde** – Informācija ir publiski brīvi pieejama, piemēram, internetā.

**28.01.2014. – 2.daļa**

Lūdzam precizēt, kāds apjoms ir jāparedz azbesta utilizācijai, kas ir izmantots cauruļu izolācijai?

**Atbilde** – Utilizācijai ir paredzēti 1,75m3 cauruļuazbesta izolācijas.