**22.07.2015.**

**1.**Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

Nolikuma p.2.3.4. – ja Pretendents ir daudznozaru uzņēmums - kādu finanšu apgrozījumu jānorāda iepirkumā – par visu uzņēmumu vai tikai būvniecības jomā?

Pasūtītāja atbilde:

Piedāvājumā jānorāda tā komersanta finanšu apgrozījums, kas konkursa uzvaras gadījumā plāno noslēgs publisku būvdarbu līgumu ar Saeimu.

**2.**Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

Ja saskaņā ar Nolikuma noteikumiem būvdarbi Objektā sāksies 27.09.2015.,vai būs iespēja pārcelt sezonas darbus uz 2016. gada pavasari? Jo, ņemot vērā to, ka visi iepirkumā paredzētie darbi ir ārējie un dažiem ārējiem darbiem ir noteikts tehnoloğijas temperatūras režīms (t ne mazāk kā +5C, bez nokrišņiem).

Pasūtītāja atbilde:

Darbi jāveic nolikumā norādītajos termiņos. Finanšu līdzekļi būvdarbu apmaksai paredzēti 2015. gada budžetā.

**3.**Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

Saskaņā ar tāmēs poz. “Polikarbonāta montāža stiklabloku vietā” un rasējumiem AR-4, AR-5 stiklabloku vietā tiks montēts polikarbonāts h=1800mm, ražotāji ieteica paredzēt papildus stiprinājumu polikarbonāta paneļiem, kurš dalīs logu augstumu uz pusi. Lūdzu paskaidrot – vai projekta risinājumā būs paredzēts papildus stiprinājums (apakškonstrukcija), lai konstrukcija varētu izturēt vēja slodzi?

Pasūtītāja atbilde:

Piedāvājumā pozīcijā “Polikarbonāta montāža stiklabloku vietā” ievērtēt visus materiālus un stiprinājumus, kas nepieciešami izstrādājuma izgatavošanai, tai skaitā nodrošinot vēja slodžu uzņemšanu.

**4.**Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

Lūdzam precizēt vai jumta slīpums jāveido pēc Projektētāja norādītās tehnoloģijas, vai jāvadās pēc Rockwool tehnoloģijas? Ja pēc Rockwool tehnoloģijas, tad nepieciešamas izmaiņas apjomos, jo, lai izbūvētu šo jumtu, tam vajag pārreiķināt kvadratūru konkrēti šim materiālam.

Pasūtītāja atbilde:

Jumta slīpums jāveido atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām.

**4.**Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

Darba apjomos sadaļā Austrumu fasāde pozīcija 23: „Ventilācijas restu montāža, apjoms 10 gab”. Rasējumos šīs restes nav redzamas. Lūdzu, precizējiet restu izmērus, un materiālu.

Pasūtītāja atbilde:

Krāsotas metāla ventilācijas restes, diametrs 500 mm;

**5.**Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

Darba apjomos sadaļā Logu, durvju, vārtu nomaiņa pozīcija 9: „Ventilācijas restu montāža, Regulējamas nerūsoša metāla ventilācijas restes (2.8x1.0m), apjoms 5 gab.”. Šada izmēra restes nekur rasējumos neparādās, vai apjoms un izmēri ir pareizi? Vai nerūsējoša tērauda restes nevar aizstāt ar cinkota tērauda, vai alumīnija restēm? Dotās restes ir būtiski dārgas.

Pasūtītāja atbilde:

Piedāvājums sadaļā “Logu, durvju, vārtu nomaiņa” pozīcijā 9: “Ventilācijas restu montāža. Regulējamas nerūsējoša metāla ventilācijas restes (2.,8 x 1.0 m), apjoms 5 gab.” piedāvājums jāiesniedz atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībai.