2015. gada 16. oktobrī.

*Par papildus informācijas sniegšanu atklātam konkursam par “Televīzijas sistēmas izveidi Saeimas ēkā Jēkaba ielā 6/8, Rīgā” (Id. Nr. – Saeima 2015/29)*

Iepirkuma komisija 2015. gada 9. oktobrī ir saņēmusi no ieinteresētā piegādātāja jautājumus un sniedz sekojošas atbildes:

1. jautājums.

Lūdzu precizēt nolikuma 10.24. punktā minētā LCD displeja izmēru.

Atbilde: Nolikuma 10.24. punktā minētā LCD displeja izmērs ir vismaz 24".

1. jautājums.

Lūdzu precizēt kādas prasības nolikuma 11.6. punktā minētajam monitoram.

Atbilde:Nolikuma 11.6. punktā minētajam monitoram jāatbilst tehniskās specifikācijas 12. sadaļas tehniskajām prasībām.

1. jautājums.

Lūdzu precizēt nolikuma 11.7 punktā minētā LCD displeja izmēru.

Atbilde:Nolikuma 11.7. punktā minētā LCD displeja izmērs ir vismaz 24".

1. jautājums.

 Lūdzu precizēt vai nolikuma 15.1.1 punktā norādītā displeja nepārtrauktā darbība tiešām ir domāta 24/7 vai tomēr 17/7.

Atbilde: Nolikuma 15.1.1. punktā minētajam displejam jāspēj strādāt 24/7 stundu režīmā.

1. jautājums.

Nolikuma 18.2.2. punktā minēts „jānodrošina vismaz 50 (piecdesmit) RJ-45 10/100/1000 porti, no tiem 48 (četrdesmit astoņi) porti PoE+ IEEE 802.3at un 4 (četri) koplietošanas 100/1000X optiskie SFP porti ar automātisku ātruma noteikšanu; ārējās barošanas pieslēgšanas savienotāju” nav skaidrs sekojošais:

1) 2xRJ45 porti, kas nav PoE var būt 2 no koplietošanas SFP portiem ar attiecīgiem RJ45 SFP moduļiem, vai 2xRJ45 plus 4xSFP? Respektīvi, vai komutatora kopējais portu skaits ir 48+2+4=56 vai 48+4=52?;

2) kā saprast 4 (četri|) koplietošanas 100/1000X optiskie SFP porti? Komutatoram parasti irSFP porti un tajos tiek ievietoti SFP moduļi – vai elektriskie (MM, SM, Simplex, Duplex). Ja optiskajiem SFP moduļiem ir jābūt iekļautiem, tad precizējiet kādiem.

Atbilde: 1) Komutatoram kopējais portu skaits ir 48+2+4=54;

 2) SFP moduļi piedāvājumā nav iekļaujami.