**20.07.2015.**

**1.**Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

Lūdzam pasūtītāju apstiprināt, ka pretendentam piedāvājuma nodrošinājums atklāta konkursa ietvaros nav jāiesniedz.

Pasūtītāja atbilde:

Piedāvājuma nodrošinājums nav prasīts.

**2.**Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

Lūdzam precizēt, vai pretendentam piedāvājums jāiesniedz kā viens sējums, kas sastāv no nolikuma 1.6.4. punktā minētajām 3 daļām, vai šīs 3 daļas jāiesniedz kā 3 atsevišķi dokumenti. Un lūdzam apstiprināt, ka pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls, jo par kopiju nepieciešamību nolikumā netiek minēts.

Pasūtītāja atbilde:

Piedāvājums jāiesniedzvienā eksemplārā**.** Piedāvājums jāiesniedz, kā vienots sējums, kur satura rādītājā precīzi redzams tā saturs, tajā skaitā piedāvājuma daļas.

**3.**Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

Lūdzam precizēt, vai būvdarbu garantijas saistību nodrošinājuma apmēram 10% ir jābūt no piedāvātās līgumcenas ar vai bez PVN atbilstoši nolikuma 2.4.8.punktam?

Pasūtītāja atbilde:

Publiskajos iepirkumos tiek vērtētas izmaksas bez PVN, līdz ar to piedāvājuma nodrošinājums ir jānorāda 10% apmērā no piedāvātās līgumcenas bez PVN.

**4.**Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

Lūdzam pasūtītāju precizēt nolikuma 1.8.1. un 1.8.3.punktos norādīto datumu – “21./22.jūlijs”?

Pasūtītāja atbilde:

Skatīt 15.07.2015. doto informāciju.

**5.**Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

Lūdzam pasūtītāju precizēt/norādīt, kādus konkrētus dokumentus jāsatur pretendenta Tehniskajam piedāvājumam?

Pasūtītāja atbilde:

Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši nolikuma 3.sadaļai, veidne 7.pielikumā.

**6.**Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

Lapā AR4 polikarbonāta paneļu biezums norādīts 40 mm. Lapā AR9 norādīts biezums 25 mm. Kurš biezums ir pareizais?

Pasūtītāja atbilde:

Tehniskajā specifikācijā norādītais biezums - 25 mm.

**7.**Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

Vai jāparedz kāpņu demontāža un jaunu kāpņu izbūve? Kurto iekļaut lokālajā tāmē?

Pasūtītāja atbilde:

Kāpņu demontāža jāparedz, lūdzam skatīt projekta lapas AR-5 un AR-6, kā arī

Tehnisko specifikāciju - Dienvidu fasāde - 42.punkts.

**8.**Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

Lūdzam precizēt siltumizolācijas nosaukumu – projektā norādīto PAROC vairs nepiedāvā. Prasībās norādīts, ka piedāvājumā jānorāda konkrētie materiāli, kas tiks izmantoti darbu izpildē. Pretendents nevar norādīt materiālu, kuru vairs neražo ar šādu nosaukumu (darbu apjomos un paskaidrojumu rakstā minēta siltumizolācija Paroc FAB 3, tagad ir Paroc Linio 10 vai Linio 15).

Pasūtītāja atbilde:

Sagatavojot piedāvājumu, pretendents drīkst piedāvāt materiāla ekvivalentu. Jūsu norādītais Paroc Linio 10 tiks uzskatīts par atbilstošu prasībai.

**9.**Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

Lūdzam precizēt AR-10 lapā norādīto paceļamo sekcijtipa vārtu V-1 piezīmes. Pēc skices redzams, ka vārti ir bez iebūvētām durvīm, bet aprakstā minēts, ka durvis ir paredzētas.

Vai vārti ir paredzēti ar automātiku – nekur, nekas par to nav minēts.

Pasūtītāja atbilde:

Jūsu minētie vārti ir jāparedz bez iebūvētām durvīm - lūdzu skatīt projekta lapu AR-4. Vārti manuāli paceļami.